A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA

1.    Kút helye:

 Megye: ……………………………………………………………………………………….

 Irsz, település: ………………………………………………………………………………..

 utca, házszám: ………………………………………………………………………………..

 Hrsz.:

 EOV koordináta: X= Y= Z=

2.    Tulajdonos:

|  |  |
| --- | --- |
| neve:……………………………………………………………………………………………. |   |
| állandó lakóhelye:………………………………………………………………………………. |   |
| személyi ig. száma:…………………………………………………………………………….. |   |

3.    Kútadatok:

|  |  |
| --- | --- |
| talpmélység (m):……………….. |   |
| nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m): |   |
| fúrt átmérő: | (m-m)(m-m) | (mm)(mm) |
| iránycső: | anyaga (PVC, acél) | átmérője (mm/mm) | rakathossz (m-m) |
| csövezet: | anyaga (PVC, acél) | átmérője (mm/mm) | rakathossz (m-m) |
| szűrőzött szakasz: | mélységköze (m-m) | átmérője (mm/mm) | kialakítása, típusa |

4.    Vízkiemelés:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| módja: | kézi | gépi: |
| kitermelni tervezett hozam (m3/nap) |   |
| szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m): |   |

5.    Kútfejakna méretei (m):

6.    Megjegyzés: